Cảm biến lưu lượng Proxitron có thể theo dõi tốc độ dòng chảy của môi trường ở dạng khí , cho phép kiểm soát các quá trình dòng chảy một cách đơn giản và hiệu quả. Nền tảng của hệ thống cảm biến này là nguyên lý đo nhiệt lượng.
Các ứng dụng tiềm năng của cảm biến lưu lượng Proxitron rất đa dạng, từ công nghệ điều hòa không khí thông thường đến hệ thống hút. Trái ngược với giám sát dòng chảy gián tiếp, giám sát chuyển động quay của quạt hoặc bơm, với nguyên lý này, dòng chảy của môi trường được giám sát trực tiếp , do đó cũng cho phép phát hiện các bộ lọc bị bẩn và tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn trong mạch dòng chảy. 
Các lĩnh vực ứng dụng cảm biến lưu lượng Proxitron
Giám sát khí thải 
Công nghệ điều hòa không khí 
Hệ thống khí thải 
Giám sát máy bơm 
Giám sát bộ lọc 
Hệ thống làm mát ổ trục 
Công nghệ xây dựng
Mạ điện 
Công nghiệp hóa chất 
Phòng thí nghiệm và cơ sở giáo dục 
Nhà máy xử lý nước thải 
Ngoài khơi 
Công nghiệp chế biến thực phẩm
Đóng tàu
Chế biến gỗ 
Nhà máy nhiệt điện kết hợp
Chế biến giấy 
Trung tâm dữ liệu EDP
Nghiên cứu hạt nhân

Proxitron cung cấp nhiều loại cảm biến quang học Proxitron:
Nhiệt kế – Đo nhiệt độ không tiếp xúc của các vật thể trong phạm vi nhiệt độ cao
Nhiệt kế của chúng tôi cho phép đo nhiệt độ không tiếp xúc của các vật thể trong phạm vi nhiệt độ từ -40 °C đến 2500 °C , ngay cả trên các vật thể chuyển động trong phạm vi nhiệt độ từ +700 °C đến +1800 °C .
Cảm biến khoảng cách laser Proxitron – Cảm biến quang học Proxitron để đo khoảng cách trong công nghiệp
Cảm biến Khoảng cách Laser Proxitron để đo khoảng cách trong ứng dụng của mình không? LMA/LMB 101 của chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực này, đo khoảng cách lên đến 150 m ( với độ phản xạ khoảng 80% lên đến 100 m ) một cách đáng tin cậy và chính xác.
Rào cản tia laser và tia hồng ngoại – để phát hiện vật thể
Dòng sản phẩm Rào cản ánh sáng hồng ngoại và laser đa dạng của chúng tôi cho phép phát hiện vật thể, ngay cả trong các ứng dụng trong hơi nước, nước, ô nhiễm và nhiệt .
Máy dò kim loại nóng (HMD) – Cảm biến hồng ngoại để phát hiện vật liệu nóng
Máy dò kim loại nóng (HMD) cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao hơn với phiên bản có bộ làm mát hoặc lắp đặt trong vỏ M40 nhỏ gọn .
Máy quét vòng hồng ngoại – để phát hiện vật thể chính xác
Máy quét vòng hồng ngoại của chúng tôi phát hiện vật liệu nóng với độ chính xác cao và đo vị trí của nó. Hoàn hảo cho việc giám sát vị trí , giám sát vòng hoặc phát hiện cạnh tấm .
Công ty Hoàng Thiên Phát là nhà phân phối Cảm biến lưu lượng Proxitron
Liên hệ ngay tại đây để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.
CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG THIÊN PHÁT
Website: thietbinhamayvn.com
237/49C Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, TP.HCM
Email: sales3@hoangthienphat.com
Hotline: 0906 794 977 (Ms. Vân)
Ngoài ra, Hoàng Thiên Phát là nhà phân phối chính hãng các dòng sản phẩm:Torishima, Rossi,
Festo, Gemu, Castel, Sankyo denki, Sensorex, Duplomatic, Pheonix contact, Gems, Bei, Lika,
Robuschi, Kollmorgen , Johnson Fluiten ….IFM Việt Nam, ARI Việt Nam, Aris Viet Nam,
WOERNER Việt Nam, IFM Việt Nam, BEI Encoder , STIEBER, EIKO SOKKI Việt Nam, ElectroCraft
Việt Nam, Pepperl Fuchs , Itelcond Capacitor Việt Nam, Detcon Việt Nam, Oldhamgas Việt
Nam, Gmiuk Việt Nam, KSR Kubler Việt Nam, SCHUNK Việt Nam, Bijur Delimon Việt
Nam, Heidennhain Encoder Việt Nam, Stucke Elektronik Việt Nam, LOVATO Việt Nam ,
Dresser Việt Nam, Enulec Việt Nam, Consolidated Việt Nam, AZCUE Việt Nam, Refext Việt
Nam, Mettler Việt Nam, NORGREN Valve Việt Nam , Dynapar Việt Nam, B&R Việt Nam, BST
Việt Nam, Softflow Việt Nam, Schmidt , Duplomatic Việt Nam, Laurence Scott Việt Nam,
SUMITOMO DRIVE Việt Nam, FUJI Electri.